**附件1**

**投标文件格式**

说明：

1．投标文件由投标人根据《采购告示》要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．《采购告示》中没有参考格式的，投标人自行编制。资信文件，包括：投标人基本情况、"五证合一"的提供统一社会信用代码营业执照-复印件加盖公章, 未"五证合一"的提供营业执照等证明文件（复印件加盖公章）、资质证书（复印件加盖公章）、拟派项目负责人的相关复印件和售后服务等。

**询价投标文件 格式**

{洞桥营地索道上下站台钢棚、栏杆项目}工程施工招标

**询 价 投 标 文 件**

项目采购编号： {DQYD-2020-001}

项目名称： {洞桥营地索道上下站台钢棚、栏杆项目}

投标文件内容： 投标文件

投标人： （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**报价文件**

项目名称： 项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总价大写（人民币） 元，¥ 元 | |
| 投标人基本情况 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目技术质量  承诺综述 |  |
| 施工工期 |  |
| 质量保修服务期  （两年）承诺 |  |

注：1．“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

2．采购范围以外的设计变更不在此列。

3．报价清单附后面见附2。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日 期：

**资信文件**

**法定代表人资格证明书**

系 的法定代表人。身份证（附复印件）号： 。企业经营地址 。

特此证明

投标人：(盖公章)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  标  人  概  况 | 投标人名称 |  | | |
| 地址 |  | | |
| 经营范围 |  | | |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
| 资产总额 |  | 净资产 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 单位优势及投标品牌特点：可包括以下一些内容（须复印件加盖公章）： | | | |
| 法定代表人签字 | | （单位公章）  年 月 日 | | |
| 在本地售后服务  机构情况 | | 机构名称： 地址：  人员状况： 联系电话：  （可另附纸说明） | | |

**投标人基本情况表**

附件3

**洞桥营地索道上下站台钢棚项目施工说明**

洞桥营地高空滑索项目分别建设在营地118与106高地两山间距约140米山顶高处（实际山高分别为32米与20米）。因室外高空滑索项目设备钢构件防雨防锈等要求，需在该项目设备处分别各建一个上下站台防雨钢棚，钢棚总面积合计为45.8平方。钢棚的施工方案由高空滑索项目承建方诸暨市金猴游乐设备制造有限公司设计出图，钢构件拟采用热镀锌圆管及方管拱形焊接，环氧富锌漆作防锈，雨棚顶采用FRP玻璃钢瓦棚顶。为加强山顶人行安全，另增设标准防护栏杆28米，并在下站台的底层增设一个10.6平方米的木板房（工具间）放置项目需要的器材、工具等。

设计圆、方钢管主材共需1.4吨，木隔断墙面板32平方米。经预算招标控制总价为5.32万元。

杭州（国际）青少年洞桥营地

2020年5月8日